|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| skriftlig ADVARSEL IFM. BRUDD PÅ SIKKERHETSBESTEMMELSENE **Benyttes ifm. skriftlig advarsel til en prosjektmedarbeider ifh. til de sikkerhetsbestemmelser**  **som gjelder i prosjektet og «Sanksjonsmatrisen»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosjekt: | | | | |  | | | | | | | Dato for hendelsen: |  | |
| Arbeidstakerens navn: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Ansatt i firma: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Ovennevnte arbeider er i dag gitt HMS-advarsel pga. overtredelse av de sikkerhetsbestemmelser som er satt i prosjektet ; | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Grovt pliktbrudd | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2. gangs brudd og/eller alvorlig pliktbrudd | | | | | | | | | | |
|  | | | | 3. gangs brudd og etter skriftlig advarsel | | | | | | | | | | |
| 1. HMS-advarselen er gitt for følgende forhold (angi tid, sted og en nærmere beskrivelse av hendelsen): | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1. Overtredelsen karakteriseres som brudd på følgende sikkerhetsbestemmelser i den prosjekttilpassede «Sanksjonsmatrisen»: | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  | Manglende tilbakesetting av den kollektive sikringen etter midlertidig å ha fjernet den | | | | | | |
|  | Manglende bruk av påbudt verneutstyr | | | | | | |
|  | Manglende bruk av riktig type øyevern der hvor dette er påkrevd | | | | | | |
|  | Manglende bruk av åndedrettsvern godkjent for den type arbeid som utføres | | | | | | |
|  | Ved manglende bruk av hansker. (Påbudt ved bruk av kjemikaler og kuttsikre hansker ved kutt/stikk). | | | | | | |
|  | Manglende bruk av fallsikringsutstyr. Fallsikring er påbudt på steder over 2 meter som ikke er sikret på annen måte. | | | | | | |
|  | Ved manglende sikring av eget arbeidsområde. (Rekkverk) | | | | | | |
|  | Ved manglende avsperring av eget arbeidsområde (Rød/hvit sperrekjetting) | | | | | | |
|  | Ved manglende avsperring av eget arbeidsområde (Rød/hvit sperrekjetting) | | | | | | |
|  | Ved unnlatelse av ikke å ha 2 stk. brannslukningsapparater på arbeidsstedet ved utførelse av varme arbeider | | | | | | |
|  | Ved brudd på bestemmelsene om å utføre SJA der hvor dette er påkrevet | | | | | | |
|  | Ikke iverksatt/fulgt opp de tiltak som fremkommer i SJA-analysen | | | | | | |
|  | Ved brudd på bestemmelser om bruk av gardintrapp. Forbudt i nærheten av dekkeforkanter og åpninger. Kun tillat brukt etter egen SJA som skal utarbeides og overleveres før arbeidene utføres. | | | | | | |
|  | Ved brudd på bestemmelser om bruk av vinkelsliper innendørs.  Generelt forbud om bruk innendørs, men kan tillates brukt innendørs etter egen /SJA som skal utarbeides og overleveres før arbeidene utføres. | | | | | | |
|  | Brudd på forbudet om å bruke musikkanlegg, radio, MP3 spiller og øreklokker med radio. Tillates kun i brakkerigg. | | | | | | |
|  | Annet (beskriv) | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Sted, dato for advarselen: | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  |  | | |  |
|  | Arbeidstaker | | | | | | | |  |  | Arbeidsleder | | |  |
| Kopi; | | |  | | | | | | | | | | | |